|  |
| --- |
| Tabulka technických parametrů elektrokola |
| **Elektrický systém a výkon** | **Hlavní komponenty** |
| **Motor:** | Středový elektromotor Lectron Drive 250W / alternativě 500W, hybrid senzor 90Nm | **Rám:** | **17" Alu slitina 6061** |
| **Baterie:** | **37V / 13Ah (480Wh)** Panasonic | **Kola:** | 27,5", plášť 2,1", dvojstěnné ráfky s profilem, hliníková slitina |
| **Rychlost:** | S přímou asistenci 25km/h (dle vyhlášky), pro vlastní jízdu bez omezení. | **Přehazovačka:** | 1 x 8 převodů SHIMANO Acera, řazení SHIMANO SL-M410 |
| **Regulace:** | Nastavitelný asistent šlapání se 5 stupni regulace, LCD ovládací panel, walk režim. | **Brzdy:** | hydraulické kotoučové Tektro HD-M285 |
| **Nabíjení:** | 4-6 hodin, inteligentní lehká rychlonabíječka (je dodávána s kolem). | **Přední vidlice:** | SR Suntour XCT, odpružená - uzamykatelná |
| **Dojezd:** | až 110 km(dojezd je závislý na podmínkách, terénu a váze jezdce, udáváme metrikou 4 Wh/km) | **Řidítka:** | MODE |
| **Max. zatížení:** | 130 kg | **Sedlo:** | Sportovní |
| **Hmotnost:** | 19,4kg + 2,6kg baterie | **Příslušenství v ceně:** | stojan |